|  |
| --- |
| char data = 0; |
|  | void setup() |
|  | { |
|  | Serial.begin(9600); |
|  |  |
|  | pinMode(13, OUTPUT); |
|  | } |
|  |  |
|  | void loop() |
|  | { |
|  | if (Serial.available() > 0) |
|  | { |
|  | data = Serial.read(); |
|  | Serial.print(data); |
|  | Serial.print("\n"); |
|  | if (data == '1') |
|  | { |
|  | digitalWrite(13, HIGH); |
|  | } |
|  | else if (data == '0') |
|  | { |
|  | digitalWrite(13, LOW); |
|  | } |
|  | } |
|  |  |
|  | } |